江苏省沿江砂石码头布局方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”的重要指示精神，牢固树立和贯彻绿色发展理念，合理承接长江江苏段水上过驳区取缔后砂石运输功能，确保到2020年底长江江苏段全面取缔水上过驳作业，进一步提升长江生态环境保护水平，保障饮用水和航运安全，更好地服务长江经济带发展，特编制《江苏省沿江砂石码头布局方案》。
一、发展现状
（一）基本情况。
江苏沿江地区砂石运输主要由两部分组成，一是沿江港口砂石码头运输，2018年完成砂石吞吐量9685万吨，主要从长江中上游的安徽、江西、湖南和湖北调入，主要服务于江苏本地沿江及内河沿线地区。二是长江水上过驳砂石运输，年过驳作业砂石约2亿自然吨，整治后主要由7个水上临时过驳作业区和1个海轮过驳点共345艘浮吊承担，主要从长江中上游地区调入，部分从沿海地区调入，主要服务江苏本地及周边地区。

1、沿江砂石码头现状情况

2018年江苏沿江港口完成货物吞吐量17.8亿吨，其中完成矿建材料吞吐量2.3亿吨（其中砂石吞吐量约9685万吨），沿江港口砂石吞吐量占沿江港口矿建材料吞吐量比重为41.7%，砂石吞吐量占沿江港口吞吐量的5.4%。

江苏沿江港口砂石以进港为主，砂石进港量为6218.3万吨，占砂石吞吐量的比重为64.2%。江苏沿江港口的砂石运输主要从外省长江中上游的安徽、江西、湖南和湖北调入，主要服务于江苏本地沿江及内河沿线地区，其中服务本省的量占90%以上，服务外省量不到10%。江苏沿江港口砂石出港量为3466.5万吨，占总吞吐量的35.8%，出港主要是运往江苏内河及其他沿江地区，占总出港量的84.1%，其他少量运往上海浙江等地区。

根据港口普查数据，我省沿江港口规划范围内共有砂石泊位83个，通过能力5569万吨。其中，万吨级及以上泊位20个，通过能力3309万吨，万吨级及以上泊位数量和能力分别占砂石泊位总量的24.1%和59.4%。

2、沿江砂石过驳区发展现状

在长江江苏段水上过驳专项整治工作开始以前，长江江苏段共有22处水上过驳点，过驳浮吊686艘，其中从事内河砂石过驳浮吊629艘，从事海轮过驳浮吊57艘，从业人员近万人，年过驳砂石2亿多吨（承担了江苏70%左右的砂石需求，过驳的砂石主要来自长江中上游地区，如安徽、江西、湖南和湖北等）。整个长江江苏段的水上过驳市场大基本处于无序、散乱状态。

2017年5月19日，省政府办公厅专门印发了《长江江苏段水上过驳专项整治工作方案》，要求2020年底前按照国家有关规定全面取缔长江江苏段水上过驳作业，进一步提升长江生态环境保护水平，保障饮用水和航运安全，更好地服务长江经济带发展。

目前，长江江苏段经排查核实的约700艘浮吊整合压减至345艘；22处水上临时过驳作业区整合为7处；饮用水源地保护区内的水上过驳和非砂石的海轮过驳全部取缔，从事砂石海轮过驳的浮吊都进入了指定水域。

根据调研，2018年长江江苏段水上过驳临时作业区现状过驳作业砂石约2.0亿自然吨，水上过驳作业区砂石主要从长江中上游地区调入，部分从沿海地区调入，主要服务于江苏本地及周边地区。

表1  长江江苏段水上过驳临时作业区
	序号
	水上临时过驳作业区
	浮吊数（艘）
	过驳量
（自然吨、万吨/年）
	经营主体
	砂石来源
	砂石供给

	合计
	345
	19144
	
	
	

	1
	镇江水上临时过驳作业区
	56
	2766.5
	镇江市港口发展集团有限公司
	湖南，湖北，鄱阳湖，洞庭湖，赣江
	徐州、宿迁等地区

	2
	镇江二墩港水上临时过驳作业区
	80
	4218.3
	镇江市水上过驳管理服务有限公司
	湖南，湖北，鄱阳湖，洞庭湖，赣江
	泰州、常州等地区

	3
	无锡江阴水上临时过驳作业区
	50
	3160.0
	江阴市大禹水上过驳服务有限公司
	长江中上游地区
	无锡、苏州等地区

	4
	泰州焦港水上临时过驳作业区
	40
	1219.3
	靖江市焦港建材市场有限公司
	安徽、武汉等地
	泰州、南通、盐城等地区

	5
	南通天生港水上临时过驳作业区
	19
	910.3
	南通市水上砂石物资交易市场
	湖北、安徽、四川、湖南、辽宁、福建、浙江等地
	南通东部、盐城等地区

	6
	苏州常熟水上临时过驳作业区
	32
	1429.4
	常熟港区水上装卸服务有限公司
	湖北等长江中上游地区
	上海、苏州等地区

	7
	南通海门水上临时过驳作业区
	55
	3672.0
	海门市江山货物装卸有限公司
	安徽、湖北、福建、浙江等地
	南通等地区

	
	南通海门水上临时过驳作业区海轮过驳点
	13
	1768.2
	太仓港创元咨询服务有限公司
	珠海、丹东等地
	上海、浙江、苏州、南京等地区


（二）发展特点。
——江苏沿江砂石运输是砂石调入的重要途径，是江苏及周边地区城镇建设和发展的重要保障。近年来，全省城市化水平不断提高，城镇化率从“十一五”初期的51.9%提高到2018年的69.6%。城市化进程加快和大量基础设施建设对矿建材料等物资的需求迅速增加。水运发挥了运输优势，沿江港口和水上过驳作业区承担了超过2亿吨的砂石调入，主要通过水运中转至内陆地区，部分通过公路运输短驳服务后方城镇建设和产业发展，满足腹地发展需求。
——港口砂石运输减少了陆上运输的压力，改善了运输环境并降低了物流成本。港口水运运输具有运量大、成本低、污染小的优势。水上砂石运输为我省砂石运输的主要运输方式，沿江砂石运输承担了我省70%以上的砂石运输需求，有效减少了陆上运输的安全和环境污染问题，对改善运输环境、降低运输成本具有重要的作用和意义。
——港口砂石优化了砂石运输系统，促进了区域物资交流。随着近年来我省对骆马湖等重点河湖采砂的禁止，我省砂石的水运运输系统发生了一定的变化，目前，我省沿江地区运输的大部分黄砂均是来自长江中上游地区的安徽、江西、湖南和湖北等地区，有效促进了区域物资的交流。
（三）存在问题。
虽然江苏沿江砂石运输已经形成一定规模，在江苏及周边地区城镇建设、物资交流发展中发挥了较大作用，但当前还存在的主要问题如下：
——现有砂石码头能力不足。目前，沿江现有砂石运输码头通过能力约5569万吨，而水上过驳作业区砂石过驳量约2.0亿吨（自然吨）。目前，全省正在开展长江江苏段水上过驳专项整治等行动，仅依托既有的砂石码头，装卸能力难以满足2020年前承担全面取缔长江江苏段水上过驳作业的需求。因此，需要从省级层面对砂石码头布局进行统筹规划，为水上过驳砂石向陆上转移提供空间。
——现有砂石码头效率不高。目前，江苏沿江砂石码头除凤翔、古雄等砂石码头具有专业的黄砂堆场，普遍存在规模小的现象，大多数砂石码头靠泊等级偏低，码头装卸工艺水平简陋、粗放，水陆域布置简陋，砂石码头单位泊位岸线完成吞吐量水平不高，装卸工艺水平有待提高，亟需配备专业化装卸设施进行作业。
——砂石码头管理不够规范。目前，非专业化砂石码头承担着黄砂货种的临时装卸，现有砂石码头普遍存在着不规范经营现象，现状长江江苏段保留了345艘水上过驳浮吊，根据国家有关规定和我省水上过驳专项整治工作方案要求，2020年前将全面取缔长江江苏段水上过驳作业区，则需要加强过渡期间砂石码头规范化管理，在现状码头增加装卸砂石货种对港口管理提出更高要求。
二、发展趋势及运输格局
（一）发展趋势。
根据《长江江苏段水上过驳专项整治工作方案》在2020年底前全面取缔长江江苏段水上过驳作业的要求，目前已形成的7处水上临时过驳作业区和1处海轮过驳点将被全部取缔。根据调研，2018年7处水上临时过驳作业区和1处海轮过驳点完成砂石过驳量约2.0亿自然吨，则到2020年底该部分砂石运输将由沿江码头来承担。统筹考虑未来腹地经济社会、生态环保、城镇化建设、固定资产投资等发展趋势，判断我省沿江港口砂石运输呈现以下趋势：
——资源利用上，“共抓大保护、不搞大开发”“高质量发展”要求港口走可持续发展道路，未来一段时间，江苏将不断加强长江沿线港口码头环境整治工作，从严把关岸线审批，从严控制新增岸线，对于已利用的岸线加大整合力度，切实提高岸线使用效率，因此，沿江砂石码头要不断优化布局、岸线资源要高效、合理利用。
——运输总量上，诸多区域经济战略的实施将带动长江流域新一轮的经济发展，为沿线地区发展带来良好的机遇，腹地城市和交通建设将保持稳步发展，要求砂石码头继续发挥城市建设保障作用。区域一体化进程的推进为砂石码头增强辐射范围创造了条件，区域间的砂石物资交流更加频繁，以上因素将推动砂石运输需求保持总体稳定。江苏沿江港口区位优势好，运输枢纽作用明显，近期考虑承接水上过驳临时作业区的转移量，码头吞吐量会有大幅的提高，远期随着经济增速放缓、结构调整、转型升级和城镇化速度的放缓，砂石运输规模会总体保持稳定并略微下调。
——从运输系统发展看，从长江上游地区通过水运来砂经过沿江港口装卸运至腹地或通过水运中转至内陆地区将仍是砂石运输的主要运输方式，但受长江上游地区部分地区采砂整治等影响，未来海进江砂石运输将会保持一定幅度的增长，并会对沿江砂石运输带来一定的影响。
根据整治工作方案目标要求，结合未来发展趋势，考虑水上临时过驳作业区砂石运输转移过程中，少量砂石运输转移至外省其他地区，部分砂石通过港口后方公路运至后方需求地，根据砂石流量流向分析和港口吞吐量预测，水运进出港口的砂石可形成吞吐量约为3.0亿吨左右。
（二）运输格局及船型。
1、砂石运输船型及运输组织现状。目前，砂石运输船舶主要船型为5000-10000吨级，主要来自长江上游安徽、江西、湖南、湖北等长江中上游地区。少量为来自珠海、丹东等地的海船，船型吨级在5-6万吨级左右，进入南通海门水上临时过驳作业区海轮过驳点进行作业。大船中转过驳至小船以后进入沿线地区及内河水网地区。
表2  水上临时过驳作业区砂石运输船型情况
	水上临时过驳作业区
	主要船舶吨级
	砂石来源地

	镇江水上临时过驳作业区
	5000-10000吨级
	湖南，湖北鄱阳湖，洞庭湖，赣江

	镇江二墩港水上临时过驳作业区
	5000-10000吨级
	湖南，湖北鄱阳湖，洞庭湖，赣江

	无锡江阴水上临时过驳作业区
	7000-10000吨级
	长江中上游等

	泰州焦港水上临时过驳作业区
	7000-10000吨级
	安徽、武汉等地

	南通天生港水上临时过驳作业区
	1万吨级以下
	湖北、安徽、四川、湖南、辽宁、福建、浙江等地

	苏州常熟水上临时过驳作业区
	5000-10000吨级
	湖北等长江中上游地区

	南通海门水上临时过驳作业区
	2万吨级以下
	安徽、湖北、福建、浙江等地

	南通海门水上临时过驳作业区海轮过驳点
	5-6万吨级海船
	珠海、丹东等地


注：来源于调研数据。
2、运输船型。根据砂石运输系统现状及发展趋势，未来，长江中上游地区砂石运输散货船结合长江航道整治情况，主要以万吨级以下船型为主，沿海地区到江苏沿江地区的砂石运输船舶将以3～5万吨级灵便型散货船为主。
表3  江苏沿江砂石运输到港船型及主尺度表
	载重量
(吨)
	船型主尺度（m）
	备  注

	
	总长
	总宽
	吃水
	

	1000
	47-58
	11.0
	2.7-3.1
	内河运输

	2000
	63-68
	13.8
	3.0-3.3
	内河运输

	3500-5000
	90-105
	16.3
	4.4-4.3
	长江干线

	5500-6000
	125-130
	16.3
	4.4-4.3
	长江干线

	5000
	100
	18.0
	5.2
	长江中、下游至近海
江海直达船

	7000
	105.6
	18.6
	5.46
	长江中、下游至近海
江海直达

	10000
	114.0
	20.0
	6.0
	长江中、下游至近海
江海直达

	12000
	128.0
	22.6
	6.3
	长江中、下游至近海
江海直达

	35000
	190
	30.4
	11.2
	沿海运输

	50000（减载）
	223
	32.3
	12.8
	沿海运输

	70000（减载）
	228
	32.3
	14.2
	沿海运输


三、布局原则
（一）总体原则。
坚持“共抓大保护、不搞大开发”。转变发展方式，走生态优先、绿色发展之路，推进沿江砂石码头规范提升，有序承接水上过驳区取缔转移，修复长江生态环境，推动长江经济带发展。
环保安全。以环境友好、安全高效为导向，处理好砂石码头与生态环境保护的关系，严守生态红线，保障区域水质和环境安全。需要进行技术改造的码头要严格按照相关技术规定，确保作业安全。
统筹协调。符合长江岸线保护和开发利用总体规划，符合港口布局规划和各港总体规划，符合城镇体系规划，并与土地利用规划、城市总体规划、江河流域规划、综合交通运输体系规划等相衔接、协调。
集约高效。坚持资源节约，强化资源有效利用。考虑沿江港口岸线资源的稀缺性和转型发展要求，各港的砂石码头应集中布局，依托现有已建的码头进行承接，提高岸线利用效率。
合理布局。服务“一带一路”和长江经济带建设、“1+3”功能区布局等区域战略要求，近期承接不同区域水上砂石过驳区取缔需求，整治后就近集中布置，满足集疏运便捷性需求。
近远结合。近期满足长江江苏段水上过驳专项整治工作要求，远期不断促进沿江地区砂石码头规范管理和专业化运营。
（二）具体布置原则。
1、不新增岸线长度，利用已建码头设施。为集约化利用岸线，及时承接水上过驳作业区转移需求，充分利用已建码头进行砂石作业，必要时对装卸、运输等工艺进行技术改造，提高装卸效率和码头通过能力，并确保环保和安全。
2、岸线使用符合港口规划。砂石码头布局选址应符合《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》以及各港港口总体规划。
3、主要布局于规划通用泊位区和散杂货泊位区。贯彻执行各港港口总体规划，砂石码头主要布局于各港通用泊位区、散杂货泊位区。必要时可改造利用件杂货码头泊位。在已建通用泊位、散杂货泊位批复文件中，未明确装卸砂石货种的，新增装卸砂石货种。
4、具备集疏运条件及场地容量要满足要求。布局选址的沿江砂石码头要具备便捷的集疏运条件，码头前沿水域开阔，后方内河水运和公路疏运便利。砂石作业场地具备充足的空间，保障砂石中转运输、存储、贸易等高效环保安全。
5、分层次布局。沿江砂石码头划分为砂石集散中心和砂石装卸点两个层次。其中砂石集散中心服务范围较广，主要为腹地砂石需求提供水水中转服务，同时发展砂石贸易、商品混凝土和装配式建材等产业；砂石装卸点主要满足周边地区的砂石需求，提供砂石装卸、仓储等服务。
四、布局方案
基于沿江砂石码头现状和水上过驳区取缔转移需求，在合法合规的条件下，经过企业自主申请并经地方港口管理部门审核，综合考虑运输组织、港口岸线资源、集疏运条件、堆场容量等，于沿江共规划布局20处砂石码头，可形成砂石通过能力3.0亿吨，满足承接水上过驳区取缔转移的需求。其中砂石集散中心8处，形成通过能力2.0亿吨；装卸点12处，形成通过能力1.0亿吨。
不在本次规划方案中、在港口规划岸线范围内现状合法合规从事砂石装卸作业的码头仍然保留，继续发挥保障沿江砂石运输作用。
1、南京港。
南京港共规划布局砂石码头3处（其中，砂石集散中心1处），铜井港区、板桥港区、新生圩港区各1处，共可形成通过能力4400万吨。
南京港铜井港区砂石集散中心。位于南京港铜井港区规划通用泊位区、杂货泊位区内，铜井河口上下游，规划利用已建码头及后方堆场，布局砂石集散中心，可形成通过能力3000万吨。
南京港板桥港区砂石装卸点。位于江宁河口下游，板桥港区规划港口岸线范围内，规划利用已建码头及后方堆场，布局砂石装卸点，可形成通过能力1000万吨。
南京港新生圩港区砂石装卸点。位于新武沟下游，新生圩港区规划港口岸线范围内，规划利用已建码头及后方堆场，布局砂石装卸点，主要承担镇江水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力400万吨。
2、镇江港。
镇江港共规划砂石码头5处（其中，砂石集散中心2处），高资港区和龙门港区共规划1处、大港港区各1处，扬中港区3处，共可形成通过能力7000万吨。
镇江港高资龙门港区砂石集散中心。位于高资港区和龙门港区规划通用码头区内，马步桥港上游至运粮河口下游，规划改造现状码头及堆场，布局砂石集散中心，主要承担镇江水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力2000万吨。
镇江港扬中港区砂石集散中心。位于扬中港区规划通用码头区内，三跃港至东新港，规划利用已建码头及堆场，布局砂石集散中心，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力3000万吨。
镇江港大港港区砂石装卸点。位于大港港区规划通用码头区内，大港河口下游，规划利用已建码头及堆场，布局砂石装卸点，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力1000万吨。
镇江港扬中港区镇江新区砂石装卸点（夹江）。位于扬中大桥上游，扬中港区规划港口岸线范围内，规划改造已建码头，布局砂石装卸点，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力500万吨。
镇江港扬中港区长旺作业区砂石装卸点（夹江）。位于扬中港区长旺作业区规划通用码头Ⅲ区内，规划利用已建码头及堆场，布局砂石装卸点，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力500万吨。
3、扬州港。
扬州港共规划砂石码头2处（其中，砂石集散中心1处），扬州港区、江都港区各1处，共可形成通过能力3500万吨。
扬州港江都港区砂石集散中心。位于扬州港江都港区前进作业区内散货泊位区内杨湾内港池及其上下游，规划利用已建码头及堆场，布局砂石集散中心，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力2000万吨。
扬州港扬州港区砂石装卸点。位于扬州港扬州港区六圩作业区杂货泊位区内，卞港河口上游350米至下游700米，规划利用已建码头及堆场，布局砂石装卸点，主要承担镇江水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力1500万吨。
4、常州港。
常州港共规划砂石码头1处，为砂石装卸点，位于圩塘港区，共可形成通过能力1000万吨。
常州港圩塘港区砂石装卸点。位于圩塘港区通用泊位区岸线内，藻港河下游，规划利用已建码头及堆场，布局砂石装卸点，主要承担无锡江阴水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力1000万吨。
5、无锡（江阴）港。
江阴港共规划砂石码头1处，为砂石集散中心，位于申夏港区，共可形成通过能力2000万吨。
江阴港申夏港区砂石集散中心。位于江阴港申夏港区通用散杂货泊位区内，5#内港池上游至4#内港池下游长宏国际4#码头、2#内港池至1#内港池下游1#码头，规划改造河口内港池及口门已建码头，布局砂石集散中心，主要承担无锡江阴水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力2000万吨。
6、苏州港。
苏州港共规划砂石码头1处，即太仓港区砂石集散中心1处，共可形成通过能力3000万吨。
苏州港太仓港区砂石集散中心。位于苏州港太仓港区新泾作业区杂货泊位区内，荡茜口上游，规划改造万方件杂货码头，布局砂石集散中心，主要承担南通海门水上临时过驳作业区和南通海门水上临时过驳作业区海轮过驳点取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力3000万吨。
7、泰州港。
泰州港共规划砂石码头5处（其中，砂石集散中心1处），高港港区1处，泰兴港区1处，靖江港区3处，共可形成通过能力4800万吨。
泰州港泰兴港区砂石集散中心。位于泰州港泰兴港区七圩作业区通用泊位区内，六圩港上游，规划改造已建码头，布局砂石装卸点，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区和无锡江阴水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力2000万吨。
泰州港高港港区高港作业区砂石装卸点。位于泰州港高港港区高港作业区通用泊位区内，规划利用已建码头及堆场，布局砂石装卸点，主要承担镇江二墩港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力1600万吨。
泰州港靖江港区夹港/八圩作业区砂石装卸点。位于泰州港靖江港区夹港作业区临港工业发展区和八圩作业区通用泊位区内，上五圩港至七圩港之间部分岸线，规划改造已建码头和堆场，布局砂石装卸点，主要承担无锡江阴水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力600万吨。
泰州港靖江港区新港作业区砂石装卸点（上游点）。位于泰州港靖江港区新港作业区通用泊位（一）区内，罗家桥港下游，规划改造已建码头和堆场，布局砂石装卸点，主要承担无锡江阴水上临时过驳作业区和泰州焦港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力300万吨。
泰州港靖江港区新港作业区砂石装卸点（下游点）。位于泰州港靖江港区新港作业区通用泊位（三）区内，焦港口上游，规划改造已建码头和堆场，布局砂石装卸点，主要承担泰州焦港水上临时过驳作业区和南通天生港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力300万吨。
8、南通港。
南通港共规划砂石码头2处（其中，砂石集散中心1处），如皋港区1处，通海港区1处，共可形成通过能力4000万吨。
南通港如皋港区砂石集散中心。位于南通港如皋港区长青沙作业区通用泊位区内，规划利用已建码头、内港池和堆场，布局砂石集散中心，主要承担泰州焦港水上临时过驳作业区和南通天生港水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力3000万吨。
南通港通海港区西部作业区砂石装卸点。位于南通港通海港区西部作业区通用码头区内，规划利用已建码头和堆场，布局砂石装卸点，主要承担南通天生港水上临时过驳作业区、苏州常熟水上临时过驳作业区和南通海门水上临时过驳作业区取缔后部分砂石的运输功能，可形成通过能力1000万吨。
本次沿江砂石码头布局利用沿江规划港口岸线内已建通用、散货码头，改造部分件杂货码头，与港口规划范围内其他合法从事砂石作业的码头共同承担砂石运输需求，提高了岸线的利用效率，促进了砂石码头集约化发展。
本次沿江砂石码头布局能够较好地承担“2020年底前按照国家有关规定全面取缔长江江苏段水上过驳作业”所产生的过驳转移需求，引导沿江7个水上临时过驳作业区（包括1个海轮过驳点）有序地向两岸砂石集散中心和砂石装卸点转移。
五、保障措施
（一）规范相关程序。对港口规划范围内，拟利用已建码头改造增加装卸砂石货种的通用或散货码头、件杂货码头，需办理环评、洪评、装卸工艺改造、经营许可等相关手续，按照环保要求配套相应环保设施设备。对于不在本次规划方案中，港口规划范围内已经批准从事砂石货种作业的码头，仍继续进行砂石装卸运输，加强整治规范，切实推进岸线集约利用和港口高质量发展。
（二）加强事中事后监管。此次规划方案布局的砂石码头，与港口规划范围内其他现状合法从事砂石作业的码头，共同承担砂石装卸工作。砂石码头规划建设必须符合港口规划，如需在规划范围外布置砂石码头，应按有关规定先履行港口总体规划调整修编程序。港口有关行政管理部门应当建立健全监督检查制度，对砂石码头岸线使用和经营管理活动进行监督检查，加强环保和安全监管，加大执法力度，依法查处砂石码头岸线使用及经营管理活动中的违法行为。
（三）加强绿色港口建设。以绿色发展理念为指导，进一步增强砂石码头生态环保意识，推动港区环境综合整治，加强绿化生态修复，通过技术改造不断提升岸线、船舶、码头、堆场等领域粉尘、水污染、大气污染防治能力。砂石进场装卸前应采用码头设置的喷水装置进行喷水加湿，减少起尘；采用抓斗装卸的码头，应通过设置料斗等方式降低放料落差，减少沙尘扩散；接卸漏斗采取湿式防尘系统，减少扬尘。水平运输应采用封闭式输送皮带机，控制扬尘。加强作业堆存场内地面硬化，设置堆场防尘设施，可主要采取防护抑尘网和固定式喷淋设施等。陆上车辆运输砂石时应加盖篷布。设置港区粉尘监测站，配备相应的仪器设备和专职环保工作人员。全面提升砂石码头基础设施、装备和运输组织的绿色环保水平，推广绿色港口技术和产品，全面推广使用清洁能源，加快推进港口岸电建设，努力打造绿色港口。
（四）提升码头装卸的专业化能力。根据砂石码头运营生产需求和环保要求，合理设计砂石码头装卸工艺系统，采用现代化、专业化、高效的码头前沿装卸设备、水平运输车辆、堆场装卸机械，鼓励港口企业应用专业化码头生产智能调度系统，加强作业人员生产技能操作培训，提高砂石码头运输能力和装卸效率，提高砂石码头专业化、集约化和现代化水平。
附表：江苏沿江砂石码头布局方案表（汇总）
	所在港口
	所在港区
	所在作业区
	位置
	形成通过能力（万吨）
	规划功能
	备注
	可依托企业码头

	合计
	/
	/
	共20处
	29700
	　
	　
	

	南京港
	铜井港区
	　
	铜井河口下游
	3000
	集散中心
	· 位于规划通用泊位区、杂货泊位区内
· 规划利用已建码头及后方堆场
· 港口基础设施良好，最大靠泊5000吨级船舶
· 主要为长江上游来源砂石提供中转业务，补给秦淮河等内河航道沿线地区砂石需求
	南京海宏港口物流有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	江苏远锦滨江港港务有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京华能南方实业开发股份有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	中储发展股份有限公司

	
	板桥港区
	/
	江宁河口下游
	1000
	装卸点
	· 位于规划港口岸线范围内
· 规划利用已建码头及后方堆场
· 服务南京西部、板桥等地区砂石需求
	南京凤翔码头装卸有限责任公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京古雄码头有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京旭升装运有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京华江船舶修造有限责任公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京聚宝仓储有限公司

	
	新生圩港区
	/
	新武沟下游
	400
	装卸点
	· 位于规划港口岸线范围内
· 规划利用已建码头及后方堆场
· 服务南京城北、栖霞等地区砂石需求
	南京新港码头储运有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	南京弘龙物流有限公司

	镇江港
	高资/龙门港区
	/
	马步桥港上游至运粮河口下游
	2000
	集散中心
	· 位于规划通用码头区内
· 规划改造现状码头及堆场  

· 临近镇江水上临时过驳区
	镇江市龙门港务有限公司

	
	大港港区
	/
	大港河口下游
	1000
	装卸点
	· 位于规划通用码头区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务镇江东部地区砂石需求
	镇江港务集团有限公司

	
	扬中港区
	兴隆作业区
	三跃港至东新港
	3000
	集散中心
	· 位于规划通用码头区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 临近二墩港水上临时过驳区，承接转移
· 水深条件良好，后方陆域宽阔
· 服务镇江、泰州、常州等地砂石需求
	镇江市兴隆港务有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	江苏圣灏港务有限公司

	
	
	/
	扬中大桥上游
	500
	装卸点
	· 位于规划港口岸线范围内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 服务镇江新区及周边地区砂石需求
	中交二航三公司

	
	
	长旺作业区
	长旺港下游
	500
	装卸点
	· 位于规划通用码头区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务扬中地区砂石需求
	扬中市长旺投资发展有限公司

	扬州港
	扬州港区
	六圩作业区
	卞港河口上游350米至下游700米
	1500
	装卸点
	· 位于规划杂货泊位区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务近期扬州市区砂石需求
	扬州远扬国际码头有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	江苏省扬州港务集团有限公司

	
	江都港区
	前进作业区
	杨湾内港池
	2000
	集散中心
	· 位于规划散货泊位区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务江都本地区及高邮、宝应、淮安等区域砂石需求
	扬州海昌港务实业有限责任公司

	
	
	
	
	
	
	
	扬州海螺水泥有限公司

	常州港
	圩塘港区
	/
	藻港河下游
	1000
	装卸点
	· 位于通用泊位区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务常州地区砂石需求
	常州新长江港口有限公司

	江阴港
	申夏港区
	/
	5#内港池上游至4#内港池下游长宏国际4#码头、2#内港池至1#内港池下游1#码头
	2000
	集散中心
	· 位于规划通用散杂货泊位区内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 临近江阴水上临时过驳区，承接转移
· 规划利用现有长江及河口内港池码头
· 服务无锡、苏州等地区砂石需求
	江苏江阴港港口集团股份有限公司（大澄分公司、大港分公司）

	
	
	
	
	
	
	
	江苏长达国际物流有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	江苏长宏国际港口有限公司

	苏州港
	太仓港区
	新泾作业区
	荡茜口上游
	3000
	集散中心
	· 位于规划杂货泊位区内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 靠近南通海门临时水上过驳区，承接转移
· 水深条件良好，周边有杨林塘、浏河等通江航道
· 服务苏州、南通、上海、浙江等地砂石需求
	万方（太仓）开发建设有限公司

	泰州港
	高港港区
	高港作业区
	南官河上游
	1600
	装卸点
	· 位于规划通用泊位区内
· 规划利用已建码头及堆场
· 服务泰州周边地区砂石需求
	高港港务公司

	
	泰兴港区
	七圩作业区
	六圩港
	2000
	集散中心
	· 位于规划通用泊位区内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 服务泰州、常州等地砂石需求
	泰兴市虹桥仓储有限公司

	
	靖江港区
	夹港/八圩作业区
	上五圩港至七圩
	600
	装卸点
	· 位于临港工业发展区和通用泊位区内
· 规划改造已建码头和堆场
· 服务靖江地区砂石需求
	江苏三江港务有限公司

	
	
	新港作业区
	罗家桥港下游
	300
	装卸点
	· 位于规划通用泊位区内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 服务靖江地区砂石需求
	靖江苏通港务有限公司

	
	
	
	焦港口上游
	300
	装卸点
	· 位于规划通用泊位区内
· 规划改造已建件杂货码头和堆场，增加砂石货种
· 临近焦港临时水上过驳区
· 服务泰州、南通、盐城等地砂石需求
	靖江市新民拆船有限公司

	南通港
	如皋港区
	长青沙作业区
	张皋汽渡上游
	3000
	集散中心
	· 位于通用泊位区内
· 规划利用已建码头、内港池和堆场
· 深水近岸，基础设施条件好
· 临近泰州焦港、南通天生港水上临时过驳区
· 服务泰州、南通、盐城等地砂石需求
	如皋港务集团有限公司

	
	通海港区
	西部作业区
	通常汽渡下游
	1000
	装卸点
	· 位于规划通用码头区内
· 规划利用已建码头和堆场
· 临近苏州常熟、南通海门水上临时过驳区（包括海轮过驳点）
· 服务苏州、通州等地区砂石需求
	南通通常港务有限公司
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