附件1 
高速公路养护管理示范路评比标准（基本要求）
	序号
	项目
	检查要点
	分值
	计分规则

	1
	技术状况（60分）
	路面质量
	路面使用性能指数（PQI）应保持在93以上，路面优等路率应保持在95%以上
	60
	PQI每降低1分，扣1分；优等路率每降低1个百分点，扣1分，扣完为止。

	2
	
	桥隧质量
	一二类桥隧比例应保持在95%以上
	
	一二类桥隧比例每降低1个百分点扣1分，扣完为止。

	3
	绿色环保
（8分）
	路域环境
	[bookmark: _GoBack]路容整洁，高速公路可绿化区域的绿化率应达到100%，用地范围内及时清除垃圾、非法堆积物、非法搭建物、非法种植物等
	3
	现场每发现一处不满足要求，扣0.5分，扣完为止。

	4
	
	循环利用
	实现路面旧料循环利用率达到95%，沥青路面旧料回收率达到100%
	3
	每降低1个百分点扣1分，扣完为止。

	5
	
	节能减排
	积极探索和推广新能源、供配电系统节能技术、照明智能控制系统、节能灯具、温拌技术、再生技术等应用，有效实现节能减排
	2
	每采用1项节能减排技术加1分，满分2分。



1

高速公路养护管理示范路评比标准（基本要求）
	序号
	项目
	检查要点
	分值
	计分规则

	6
	快速安全
（12分）
	管理机制
	建立、健全风险管控和隐患排查工作制度，开展隐患排查、风险识别与动态监测；制定完善符合自身特色的高速公路安全应急预案，定期开展应急演练。
	4
	每发现一项未开展，扣1分，扣完为止。

	7
	
	专项行动
	开展公路桥梁安全防护提升、公路隧道提质升级、公路交通标线质量控制、独柱墩桥梁安全提升、消堵消患等专项行动
	4
	每开展一项专项行动得1分，满分4分。

	8
	
	交安设施
	高速公路沿线交通安全设施设置规范，标志标牌完好，无明显缺失和遮挡，标志标线设置规范、清晰可见。
	4
	现场每发现一处不满足要求扣0.5分，扣完为止。



高速公路养护管理示范路评比标准（基本要求）
	序号
	项目
	检查要点
	分值
	计分规则

	9
	管理科学
（10分）
	科学决策
	因地制宜，加大推广预防性养护实施里程，当年新发现次差路次年实施养护工程比例达100%；推进公路养护决策科学化，推广使用养护科学决策支撑信息系统。
	3
	根据对高速桥梁现状情况、目前养护需求和未来规划科学合理的基础上进行评分。

	10
	
	信息化管理
	围绕公路养护、路网运行监测、共享服务，以及跨江大桥健康监测、养护管理等，建设和应用信息管理系统。
	5
	符合要求得满分。

	11
	
	管理创新
	结合自身交通流量、项目特征等，以有效解决现场问题为导向，具有显著管理成效的管理措施，如集中养护、港湾式停靠带、高效保畅措施、桥梁专用管养制度与养护手册、联动协调机制等。
	2
	针对突出的管理创新措施，每项得1分，满分2分。



高速公路养护管理示范路评比标准（基本要求）
	序号
	项目
	检查要点
	分值
	计分规则

	12
	创新共享
（10分）
	科技攻关
	加大公路养护“四新”技术研发和投入，推广“四新技术”工程应用
	5
	研发或推广应用四新技术，每项得1分。满分5分。

	13
	
	QC活动
	围绕攻关型、现场型、服务型、创新型、管理型开展QC小组活动
	3
	每项QC小组活动得1分，满分3分。

	14
	
	出行服务
	建立公路出行信息服务体系
	2
	1.建立路网出行信息收集报送和发布机制，得1分。
2.利用短信平台、门户网站以及微信、微博、直播间等新媒体、可变情报板手段，建设多渠道、全方位，普遍性公益服务于个性化定制服务相结合的公路出行信息服务体系，得1分。



高速公路养护管理示范路评比标准（示范要求）
路段名称（编号）及里程桩号：                      申报单位：                           检查时间：     年    月    日
	序号
	项目
	评选要点
	评选规则

	1
	绿色养护示范
	1.节能减排类，如照明智能控制系统、供配电系统节能技术、节能灯具、温拌技术、服务区新能源、绿色拌合楼、低能耗、排放污染少的机械设备等
	1.开展省部级、省交通厅的重大专项、纵向科研课题等技术攻关，相关成果获得省部级科技进步奖、国家专利、省部级工法、优秀QC小组等
2.示范成效显著：推广应用交通部、省交通厅及省交通控股的科技成果目录或指南中的四新技术，应用规模全省名列前茅，效果显著，具有引领示范作用。
3.标准化：参与制定并颁布国家标准、行业标准、地方标准或团体标准等
4.承担部省级示范工程、现场交流等重点工作
5.其他在行业内公认的相关成果。

	
	
	2.循环利用类，如中水回用、再生技术、废弃材料循环利用等
	

	
	
	3.生态保护类，如排水路面、降噪路面等
	

	
	
	4.路域环境类，如“五清三化”专项行动等
	

	2
	安全养护示范
	1.快速检评，如快速激光弯沉、桥梁水下结构等快速无损检测技术
	

	
	
	2.快速养护，如伸缩缝快速养护工艺和材料、集中养护、不中断交通的支座更换、斜拉索更换等效果显著的养护技术
	

	
	
	3.施工路段的通行安全，如安全防撞车、自动安全锥收放装置、信息自动发布与预警等施工区域的安全新技术
	

	
	
	4.养护工程施工安全，如信息化施工、信息化监测等
	

	
	
	5. 基础设施安全性能提升，如匝道安全性能提升、护栏提升、安全事故黑点排查改造、积水路段的专项改造、路基坍塌边坡及时维修等
	

	3
	智慧养护示范
	1.云大物智移的技术在高速公路养护管理中的应用，如特殊桥梁的BIM模型、5G的应用场景、图像识别技术、无人机巡航等
	

	
	
	2.桥梁健康监测系统与桥梁养护管理系统的数据融合
	

	
	
	3.路运一体化车路协同，智慧高速建设等
	

	
	
	4.智能化养护装备应用，如智能协调养护列车、智慧绿化养护装备、
智能化施工、智能化监测等
	

	4
	养护创新示范
	1.新材料，如高模量技术、超高性能混凝土（UHPC）、半柔性路面、橡胶沥青、环氧桥面铺装等
	

	
	
	2.新技术，如新型超薄罩面、融冰雪路面、彩色路面等
	

	
	
	3.新设备，如缆索机器人、主缆检测车、雷达检测、智能颗粒等
	

	
	
	4.新工艺，如智能施工、单支座更换等
	


备注：表格所列评选要点，仅作为专项示范路评选时的参考举例；各单位结合实际申报时，可不受此限制。

